|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Aalberts hfc\_Entgaser VacuStream\_01.jpg | Der VacuStream überzeugt als kompakter und geräuscharmer Entgaser für kleinere Niedertemperaturanlagen. Ausserdem verhindert das Produkt von Flamco Korrosion, Verunreinigungen und Ausfälle effektiv.  Foto: Aalberts hydronic flow control |
|  | Aalberts hfc\_Entgaser VacuStream\_02.jpg | Der effiziente Entgaser ist ideal für Anlagen mit einer Kapazität von bis zu 500 Litern in privaten sowie gewerblichen Gebäuden. Dabei verhindert der VacuStream Luftverschmutzung, erfordert keinen Spülvorgang und spart bis zu 15 Prozent Energie.  Foto: Aalberts hydronic flow control |
|  | Aalberts hfc\_Entgaser VacuStream\_03.jpg | Der VacuStream eignet sich sowohl zur Installation in Neubauten als auch für die Renovierung bestehender Anlagen und kann unkompliziert an das Stromnetz angeschlossen werden. Durch seinen Temperaturbereich von -5 ºC bis +65 ºC ist der Entgaser für Heizungs- und Kühlungssysteme gleichermassen geeignet.  Foto: Aalberts hydronic flow control |