|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Stadtbrunnen Wörgl\_01.jpg | Der Stadtbrunnen im Zentrum von Wörgl wurde mit dem Flüssigkunststoff-System Triflex SmartTec abgedichtet. Die Abdichtung der Bodenfuge sorgt für einen dauerhaft sicheren Betrieb im öffentlichen Raum.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Stadtbrunnen Wörgl\_02.jpg | Hohe Beanspruchungen durch stehendes Wasser und Witterung: Mit Triflex SmartTec wurden die Fugen im Brunnenbecken so abgedichtet, dass sie den besonderen Anforderungen dauerhaft standhalten.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Stadtbrunnen Wörgl\_03.jpg | Die Verarbeitung erfolgte Schritt für Schritt: Markieren, Schleifen, Abkleben und schließlich das präzise Aufbringen des Flüssigkunststoffs.  Foto: Triflex |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex\_Stadtbrunnen Wörgl\_04.jpg | Innerhalb nur eines Tages konnte der rund 13 m² große Brunnen vollständig bearbeitet werden – inklusive aller vorbereitenden Maßnahmen. Für die Stadt Wörgl bedeutet das ein dauerhaft dichtes und zuverlässiges Becken.  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  |  |  |