|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus\_ProDrain\_01.jpg | Die 40 m² große Terrasse eines Wohnhauses musste aufgrund eines undichten Fliesenbelags saniert werden. Für die Neuabdichtung kam das Balkon-Entkopplungssystem Triflex ProDrain in Kombination mit dem Abdichtungssystem Triflex BTS-P zum Einsatz.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus\_ProDrain\_02.jpg | Zunächst wurde der Untergrund vorbehandelt. Dazu schliffen die Verarbeiter den Untergrund gründlich ab.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus\_ProDrain\_03.jpg | Nach der Grundierung mit Triflex CeFix Primer wurde die Entkopplungsbahn DC-Mat mithilfe des Klebers Triflex ProDrain Fix+ verklebt.  Foto: Triflex |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus\_ProDrain\_04.jpg | Für die Abdichtung der Anschlüsse und Details verwendeten die Verarbeiter Triflex ProDetail inklusive Vlieseinlage.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus\_ProDrain\_05.jpg | Die Flächenabdichtung erfolgte mit Triflex ProTerra. Das System wird ebenfalls mit Triflex Spezialvlies armiert.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus ProDrain\_06.jpg | Als nächstes stellten die Verarbeiter die Nutzschicht mit Triflex ProFloor her. Das System ist mechanisch hoch belastbar, selbstnivellierend und schnell härtend.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus ProDrain\_07.jpg | Anschließend wurden die Hochzüge mit Trilfex Cryl Finish 205 versiegelt.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus ProDrain\_08.jpg | Zur Herstellung der Rutschfestigkeit wurde in die frische Versiegelung Quarzsand in der Körnung 0,2-0,6 eingestreut.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus ProDrain\_09.jpg | Die Verarbeiter versiegelten die Fläche mit Triflex Cryl Finish 205. Anschließend wurden noch Triflex MicroChips in schwarz-weiß eingestreut.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Terrassensanierung Wohnhaus ProDrain\_10.jpg | Das Ergebnis überzeugt alle Beteiligten. Die Eigentümerin freut sich über eine dauerhaft sichere und optisch ansprechende Terrasse.  Foto: Triflex |