|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Boden, Zimmer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Ausgleichsbecken-Rehazentrum\_01.jpg | Im neuen Schwimmbad des OptimaMed Rehabilitationszentrums in Wiesing war das Ausgleichsbecken mit einem Oberflächenschutz vor Leckagen zu schützen. Die Wahl fiel dabei auf die Bauwerksabdichtung Triflex SmartTec.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Kreis, Bullauge, Gebäude, Gelände enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Ausgleichsbecken-Rehazentrum\_02.jpg | Im Bereich des Rohranschlusses wurde der Untergrund zunächst gereinigt und grob angeschliffen, bevor mit Triflex Primer 791 grundiert wurde. Erst danach erfolgte der Auftrag von Triflex SmartTec.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das gelb, Gelände, Kreis, draußen enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Ausgleichsbecken-Rehazentrum\_03.jpg | Das Polyurethan-basierte Material ist diffusionsoffen und erlaubt ein nachträgliches Austrocknen. Damit ist es für matt feuchte Untergründe ideal geeignet. Dabei ist es dauerhaft dicht.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Kabel, Boden enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Ausgleichsbecken-Rehazentrum\_04.jpg | Triflex SmartTec wird frisch in frisch verarbeitet, wobei in zwei Schichten des Produktes ein Spezialvlies eingelegt wird. Die Abdichtung des Ausgleichsbeckens konnte somit schnell umgesetzt werden.  Foto: Triflex |