|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_ProTruck\_01.jpg | Fachgerechte Verarbeitung von Triflex ProTruck – die Antirutschbeschichtung wird direkt auf die Ladefläche appliziert und ist nach rund einer Stunde voll belastbar.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_ProTruck\_02.jpg | Beim Auftrag bildet Triflex ProTruck eine elastische, hoch belastbare Schicht, die dauerhaft hohe Gleitreibwerte erzielt und die Ladeflächen schützt.  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Triflex\_ProTruck\_03.jpg | Mit Rolle und Spachtel gleichmäßig verteilt – Triflex ProTruck reduziert Lärm beim Be- und Entladen um bis zu 8 dB und verlängert die Lebensdauer der Ladefläche.  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  | Triflex\_ProTruck\_04.jpg | Die offenporige Oberfläche von Triflex ProTruck verdrängt Wasser zuverlässig und sorgt auch bei Nässe für sichere Rutschhemmung.  Foto: Triflex |