|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Umkehrdach Minden\_01.jpg | Zwei Dachflächen, ein System: Das Flachdach eines Mindener Einfamilienhauses wurde als Umkehrdach ausgeführt. Die Abdichtung erfolgte mit einem System von Triflex. Eine Hälfte wurde als Kiesdach, die andere als Gründach umgesetzt.  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Triflex\_Umkehrdach Minden\_02.jpg | Für die Abdichtung der Detailanschlüsse verwendeten die Fachverarbeiter Triflex ProDetail mit einer Spezialvlieseinlage. Der schnellhärtende Flüssigkunststoff bindet in kürzester Zeit alle Details dauerhaft und hinterlaufsicher ein.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Umkehrdach Minden\_03.jpg | In der Fläche kam Triflex ProTect zum Einsatz. Das vollflächig armierte Abdichtungssystem ist hoch witterungsbeständig und gegenüber UV-Strahlung stabil.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Umkehrdach Minden\_04.jpg | Die XPS-Dämmplatten von Austrotherm wurden als Wärmedämmung verlegt.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Umkehrdach Minden\_05.jpg | Auf die Dämmung folgte ein Filtervlies. Danach wurden die unterschiedlichen Dachbereiche auf der einen Seite mit Kies als Oberflächenschutz versehen, auf der anderen Seite extensiv begrünt.  Foto: Triflex |
|  |  |  |