|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | | **Bildunterschrift** |
|  | Zambelli\_Gutter Stark\_01.jpg | | Mit Gutter Stark® sind Regenrinnen optimal vor Verschmutzung z.B. durch Blätter geschützt. Es sorgt so für einen ungestörten Ablauf von Regenwasser.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  | Zambelli\_Gutter Stark\_02.jpg | | Der Rinnenschutz Gutter Stark® besteht aus einem Aluminium-Laubschutzgitter mit integriertem Flex-Seal™ Überlaufstoppband, einer Wulstklammer und einem Stützbügel.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  | | Zambelli\_Gutter Stark\_03.jpg | Die Montage erfolgt werkzeuglos: Das Gitter wird mithilfe der Stützbügel in die Rinne eingelegt und an der Wulst fixiert. Das integrierte Überlaufstoppband gleicht Maßunterschiede aus und verhindert ein Übertreten des Wassers.  Foto: Zambelli Holding GmbH | |
|  | | Zambelli\_Gutter Stark\_04.jpg | Ohne Schutz verstopfen Blätter die Regenrinne. Regenwasser kann nicht ungehindert abfließen und sucht sich seinen Weg etwa über die Befestigungspunkte des Fallrohres direkt ins Mauerwerk.  Foto: Zambelli Holding GmbH | |
|  | |  |  | |
|  | | Zambelli\_Gutter Stark\_05.jpg | Laub und Schmutz, die auf dem Gitter liegen bleiben, werden durch Windbewegung und die glatte Oberfläche auf natürliche Weise entfernt.  Foto: Zambelli Holding GmbH | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | |  |  | |