|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Zambelli\_Solarfix\_Kooperation\_01.jpg | Die Geschäftsführer Josef Huber (rechts) und Johannes Ranzinger (links) sind stolz auf die Kooperation ihrer Unternehmen zur Förderung erneuerbarer Energien.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
| Ein Bild, das Wolke, Himmel, draußen, Gebäude enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Zambelli\_Solarfix\_Kooperation \_02.jpg | Der innovative HUBER Solarfix kombiniert PV-Aufständerung und PV-Ballastierung auf dem Flachdach.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  | Zambelli\_Solarfix\_Kooperation \_03.jpg | Der Zusammenbau des HUBER Solarfix-Systems erfolgt nach dem Baukastenprinzip mittels formschlüssiger Klickverbindungen. |
|  | Zambelli\_Solarfix\_Kooperation \_04.jpg | Entsprechend der Ballastierungs-Vorgabe wird eine Überlaufbohrung gesetzt. Die maximale Befüllung liegt bei 40 l pro Tank.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  | Zambelli\_Solarfix\_Kooperation \_05.jpg | Durch das Befüllen der Tanks mit Wasser bis zur entsprechenden Überlaufbohrung wird das System individuell ballastiert.  Foto: Zambelli Holding GmbH |