|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Bridge Deck Primer\_01.jpg | Effiziente Versiegelung und Abdichtung großer Flächen: Die Sprüh-Applikationsmaschine Triflex SAM sorgt für eine besonders schnelle und präzise Verarbeitung von zweikomponentigen PMMA-Systemen.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Bridge Deck Primer\_02.jpg | Triflex SAM kann auf dem Dach, im Parkhaus oder auf der Brücke eingesetzt werden. Bei Versiegelungen auf Brückentafeln, z.B. mit dem Triflex Bridge Deck Primer, lässt sich der Auftrag und damit der Baufortschritt deutlich beschleunigen.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Bridge Deck Primer\_03.jpg | Bei der Verarbeitung mit Triflex SAM wird das Material über eine Sprühpistole aufgetragen. Ein Statikmischer auf dem Rücken steuert und mischt das Harz und den Katalysator der zweikomponentigen Systeme elektronisch.  Foto: Triflex |