|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Spelsberg\_AK 24\_36\_01.jpg | Die Kompakt Kleinverteiler AK 24 und AK 36 von Spelsberg bieten eine flexible und werkzeuglose Leitungseinführung. Die 180°-Drehbarkeit des Kastens ermöglicht eine einfache Anpassung bei der Installation.  Foto: Günther Spelsberg GmbH & Co. KG |
|  | Spelsberg\_AK 24\_36\_02.jpg | Der erweiterte Innenraum der AK-Modelle sorgt für mehr Platz und eine übersichtliche Leitungsführung. Schraubenlose Klemmen erhöhen die Montageeffizienz und erleichtern die Verdrahtung.  Foto: Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_AK 24\_36\_03.jpg | Das ergonomische Klappfenster und die Schnellverschlussschraube gewährleisten ein einfaches Öffnen und Schließen der Produktlösung. Die Verteiler sind zudem für Steckdosen vorbereitet.  Foto: Alina Köster Fotografie |
|  | Spelsberg\_AK 24\_36\_04.jpg | Die Kleinverteiler von Spelsberg mit Schutzklasse IK08 sowie Schutzart IP65 sind robust gegen Staub, Strahlwasser und Temperaturschwankungen. Schwer entflammbare und halogenfreie Materialien sorgen für Sicherheit und Umweltverträglichkeit.  Foto: Alina Köster Fotografie |