|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Spelsberg\_BelAir active\_01.jpg | Das neue Belüftungselement BelAir active M40 vereint kompakte Bauform mit geprüfter Qualität für maximale Betriebssicherheit in Industriegehäusen und Kleinverteilern. Die flexible Einsetzbarkeit macht das Produkt zur idealen Lösung für moderne Schaltanlagen und Maschinen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH & Co. KG |
|  | Spelsberg\_BelAir active\_02.jpg | Dank werkzeugloser Montage und Filterwechsel ist der BelAir active besonders servicefreundlich. Installateure profitieren von hoher Effizienz bei Installation und Wartung.  Foto: Günther Spelsberg GmbH & Co. KG |
|  | Spelsberg\_BelAir active\_03.jpg | Mit Schutzart IP55 und robusten Materialien meistert der BelAir active anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Durch das graue Material integriert das Produkt sich unauffällig in unterschiedlichste Installationsumgebungen.  Foto: Günther Spelsberg GmbH & Co. KG |