|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Dachfenster-Coupe\_01.jpg | Dicht bis ins Detail: Bei einem Dachfenster-Coupe eines Bürogebäudes der Firma ONEX Handel GmbH war es zu Undichtigkeiten gekommen. Um Feuchteeintrag zu vermeiden, musste eine neue Abdichtung her. Zum Einsatz kam das System Triflex ProDetail des Mindener Flüssigkunststoffspezialisten.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Dachfenster-Coupe\_02.jpg | Das speziell für Details konzipierte System Triflex ProDetail verfügt über eine elastische Vliesarmierung, die der Abdichtung dynamisch rissüberbrückende Eigenschaften gibt.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Dachfenster-Coupe\_03.jpg | Die Verarbeitung geht schnell von der Hand. Der Untergrund wurde zunächst gereinigt, Glasflächen mit Kreppband abgeklebt. Die Grundierung erfolgte mit dem Triflex Glasprimer-Set.  Foto: Triflex |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex\_Dachfenster-Coupe\_04.jpg | Anschließend wurde die Abdichtung mit Triflex ProDetail appliziert. Das Ergebnis ist eine naht- und fugenlose Oberfläche, die mechanisch hoch belastbar ist und somit eine Versiegelung der Fenster langfristig gewährleisten kann.  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  |  |  |