|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Glasdach Graz\_01.jpg | Im wahrsten Sinne des Wortes mittendrin: Das Drahtglasdach eines Mietshauses in der Grazer Innenstadt wurde mit Triflex ProDetail neu abgedichtet.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Glasdach Graz\_02.jpg | Das Dach war undicht. Jahrelang drang Wasser ungehindert ein. Dies führte zu sichtbaren Schäden an der abgehängten Decke der darunterliegenden Geschäftsräume.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Glasdach Graz\_03.jpg | Nach einer gründlichen Reinigung mit Triflex Glas Reiniger sowie Grundierung mit Triflex Glas Primer applizierten die Verarbeiter Triflex ProDetail für die Detail- und Flächenabdichtung.  Foto: Triflex |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Triflex\_Glasdach Graz\_04.jpg | Triflex ProDetail punktet mit seiner elastischen Vliesarmierung. Das Spezialvlies wird in das flüssige Harz eingebettet. So entsteht eine durchgehende Oberfläche mit hoher mechanischer Belastbarkeit.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Glasdach Graz\_05 | Naht- und fugenloses Ergebnis: Besonders bei komplizierten Details wie Fugen, Trägern, Anschlüssen und Materialübergängen zeigt Triflex ProDetail seine Stärke.  Foto: Triflex |
|  |  |  |