**Sicher geschützt von Anfang an  
Triflex ProDetail dichtet Neubauterrasse in Pfunds ab**

**Pfunds, 08.10.2025. Im Tiroler Oberland, direkt am Eingang zum Kaunertal liegt die Gemeinde Pfunds. Die Region ist bekannt für ihr alpines Klima mit langen Wintern, starken Schneefällen sowie intensiver Sonneneinstrahlung im Sommer: Besondere Bedingungen, die Bauten stark beanspruchen. Damit die Substanz eines neu errichteten Wohnhauses dort von Beginn an zuverlässig geschützt ist, wurde die Betonterrasse mit dem auf Polymethylmethacrylat (PMMA) basierten, vliesarmierten Abdichtungssystem Triflex ProDetail ausgeführt. Es ist speziell für die sichere Abdichtung von Details konzipiert und schützt Anschlüsse und Übergänge zuverlässig.**

Um eine dauerhaft sichere Lösung herzustellen, wurde das Projekt bereits in einer gemeinsamen Baustellenbesprechung detailliert geplant. Dabei stand besonders die Frage im Mittelpunkt, wie sich die Terrasse im Neubau so ausführen lässt, dass sie den hohen klimatischen Beanspruchungen in Pfunds standhält. Daher entschied sich der Bauleiter für ein schnelles, zuverlässiges System mit dem bewährten Triflex ProDetail des Mindener Flüssigkunststoffspezialisten.

Die Anforderungen auf einen Blick:

* Schnelle Verarbeitung
* Abdichtung des vorhandenen Betonuntergrundes
* Dauerhafte Abdichtung zum Schutz der Bausubstanz

**Fugenlos dicht**

Triflex ProDetail ist ein vliesarmiertes Flüssigkunststoffsystem auf Basis von PMMA, das speziell für die Abdichtung von Detailstellen entwickelt wurde. Die vollflächige Einlage des hochfesten Polyester-Spezialvlieses sorgt für nahtlose Übergänge, selbst an kritischen Bereichen wie Fugen, Anschlüssen oder vertikalen Flächen. Die Kombination aus hochflexiblem Harz und vliesverstärkender Technologie macht die Abdichtung dynamisch rissüberbrückend, extrem widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen und witterungsbeständig**.**

Vorteile von Triflex ProDetail:

* Schnelle Verarbeitung durch Kaltapplikation
* Lösung mit einer langlebigen Abdichtung dank elastischer Vliesarmierung, die Bauwerksbewegungen aufnimmt
* Hoch reaktiv und diffusionsoffen
* Sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
* Mechanisch widerstandsfähig und verschleißfest
* Witterungs- und UV-stabil sowie hydrolysebeständig

**Schnell und sicher verarbeitet**

Die Firma Permaton WPC Tirol GmbH führte die Arbeiten im April 2025 innerhalb von zwei Wochen aus. Triflex ProDetail wird kalt appliziert, wodurch die Verarbeitung einfach und effizient ist.Zunächst wurde die Fläche gereinigt, geschliffen und mit Triflex Cryl UniPrimer 285 grundiert. Dieser Primer sorgt für zuverlässige Haftung auf unterschiedlichen Materialien wie Beton.Nach kurzer Aushärtungszeit erfolgte danach die Applikation von Triflex ProDetail für Details und Fläche.

Die Verarbeitungsschritte im Überblick:

* Entfernen von Gegenständen
* Reinigung und Schleifen des Untergrundes
* Grundierung des Untergrundes mit dem Triflex Cryl UniPrimer 285
* Applizieren des vliesarmierten Abdichtungssystems Triflex ProDetail

**Überzeugendes Ergebnis**

Durch die Ausführung der Arbeiten in Pfunds konnte eine zukunftssichere und wirtschaftliche Abdichtung realisiert werden. Dank der hohen Verarbeitungsqualität und der schnellen Aushärtung ist die Fläche zuverlässig vor Feuchtigkeit geschützt und bereits nach kurzer Zeit nutzbar. Die Vliesarmierung sorgt für eine naht- und fugenlose Abdichtung, selbst bei Temperaturen von -40°C bis +90°C. Die Klassifizierung W3 gemäß EAD 030350-00-0402 belegt die Robustheit des Produkts. Eine erweiterte ETA-Prüfung aus 2024 bescheinigt zudem eine Lebensdauer von 40 Jahren.

**(ca. 3.600 Zeichen)**

**Objektdaten:**

Projekt: Terrasse Wohnhaus Pfunds in Tirol

System: Triflex ProDetail

Projektzeitraum: April 2025

**Kontakt**

Triflex GesmbH

Geschäftsführer Ing. Karl Hofer

Gewerbepark 1

A-4880 St. Georgen im Attergau

Tel +43 7667 21505

Fax +43 7667 21505-10

info@triflex.at

[www.triflex.at](http://www.triflex.at)

Triflex, ein Unternehmen der bauchemischen Industrie, ist europaweit führend in der Entwicklung und Anwendung von qualitativ hochwertigen Abdichtungs- und Beschichtungssystemen auf Basis von Flüssigkunststoff. Die hochwertigen Systemlösungen, z. B. für Flachdächer, Balkone, Parkdecks und Infrastruktur sowie für die Markierung von Straßen und Radwegen sind seit 40 Jahren praxiserprobt. Um bestmögliche Planungs- und Verarbeitungssicherheit zu gewährleisten, bietet Triflex seinen Kunden eine ausführliche Beratung und intensive Unterstützung an. Der Mindener Hersteller arbeitet ausschließlich im Direktvertrieb mit speziell geschulten Handwerkern zusammen. Gemeinsam mit dem verarbeitenden Fachbetrieb entwickelt Triflex maßgeschneiderte Lösungen für einen optimalen Projekterfolg. Triflex ist ein Unternehmen der Follmann Chemie Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter [www.triflex.com](http://www.triflex.com).