|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Grundschule Hahlen\_01.jpg | Neue Triflex-Markierungen auf dem Schulhof der Michael-Ende-Schule in Minden-Hahlen. Sichere Querungen, Spielfelder und Lernflächen fördern Orientierung, Bewegung und Verkehrserziehung. So z.B. ein Lern- und Bewegungsbereich mit einem Parcours.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Grundschule Hahlen\_02.jpg | Ein neuer Zebrastreifen wurde mit Triflex Line EasyTherm umgesetzt und sorgt nun für eine sichere Querung zwischen Sporthalle und Schulgebäude.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Grundschule Hahlen\_03.jpg | Mit den Triflex Markierugssystemen sind den individuellen Kundenwünschen und Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Diese Schlange lädt zum Spießspaß ein.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Grundschule Hahlen\_04.jpg | Triflex Preco Line 300 wird als dünnschichtige, gespritzte Markierung ausgeführt. Die einkomponentige High-Solid-Farbe auf Acrylatharzbasis ist mechanisch belastbar, vollflächig haftend, UV- und witterungsbeständig und härtet schnell aus.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Grundschule Hahen\_05.jpg | Die Linien für die Wegeführung wurden millimetergenau mit der Maschine appliziert.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Grundschule Hahlen\_06.jpg | Farbige Spielflächen wurden mit den Thermoplastiken Triflex Line EasyTherm realisiert. Nach gründlicher Reinigung der Fläche werden die Piktogramme mit dem Gasbrenner auf rund 200 bis 220 Grad Celsius erhitzt und verbinden sich dann dauerhaft mit dem Untergrund.  Foto: Triflex |
|  |  |  |