|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
| Ein Bild, das Himmel, draußen, Wolke, Gelände enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Hagemeyer-Minden\_01.jpg | Als die Randanschlüsse und Durchbrüche am Dach des Modehauses Hagemeyer in Minden aufgrund von Schadstellen 1999 neu abgedichtet wurden, erfolgte die Instandsetzung mit Triflex ProDetail. Mit der PMMA-basierten Flüssigabdichtung konnten die Verarbeiter um die empfindlichen Glasfaserkabel herumarbeiten.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Kompositmaterial, draußen, Gelände, Beton enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Hagemeyer-Minden\_02.jpg | Vormals waren ausschließlich Bitumenbahnen auf dem Dach verlegt. Mit Triflex ProDetail können Anschlüsse naht- und fugenlos abgedichtet werden. Dabei haftet das Material vollflächig auf.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Gelände, draußen, Auto, Abfallcontainer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Hagemeyer-Minden\_03.jpg | Die Armierung mit Triflex Spezialvlies gibt dem Material Flexibilität und hohe dynamisch rissüberbrückende Eigenschaften. Damit ist es ideal für die Einbindung selbst komplexer Details.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Gelände, draußen, Grab, Beerdigung enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Hagemeyer-Minden\_04.jpg | Auch an senkrechten Flächen rutscht Triflex ProDetail nicht ab. Die Klassifizierung W3 nach EAD 030350-00-0402 bescheinigte dem Produkt bislang eine erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren. Nun wurde es einer erneuten Prüfung unterzogen.  Foto: Triflex |
| Ein Bild, das Beton, Rechteck, Zement, Grau enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | Triflex\_Hagemeyer-Minden\_05.jpg | Die Material-Prüfung  Für die Material-Prüfung wurden zum einen neue Testkörper nach erweiterten ETA-Standards inspiziert. Zum anderen wurden auch Proben aus Bestandsobjekten entnommen, darunter auch das Modehaus Hagemeyer. Ihr Zustand war nach rund 25 Jahren Nutzung noch so gut, dass Triflex ProDetail nun aufgrund der kombinierten Prüfungsergebnisse eine zu erwartende Lebensdauer von 40 Jahren zugesprochen wird.  Foto: Triflex |