|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_Hochwasserschutz\_01.jpg | Professionell abgedichtete Flachdächer bieten selbst bei anhaltendem Starkregen zuverlässigen Schutz vor Wassereintritt.  Foto: Triflex / KI-generiert (OpenAI DALL·E) |
|  | Triflex\_Hochwasserschutz\_02.jpg | Eine fachgerechte Sockelabdichtung mit Triflex Flüssigkunststoff verhindert das Eindringen von Wasser und sichert das Mauerwerk dauerhaft vor Feuchtigkeit.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_Hochwasserschutz\_03.jpg | Abgedichtete Kellerbereiche und Fenster reduzieren das Risiko von Wasserschäden bei Hochwasserereignissen.  Foto: Triflex / KI-generiert (OpenAI DALL·E) |
|  | Triflex\_Hochwasserschutz\_04.jpg | In Verbindung mit einer vliesarmierten Abdichtung passt sich Flüssigkunststoff selbst an kritische Bereiche wie dem Übergang zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen nahtlos an und sorgt so für eine dauerhaft zuverlässige Abdichtung.  Foto: Triflex |