|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_PMMA Brückensanierung\_01.jpg | Mit der Sprüh-Applikations-Maschine Triflex SAM lassen sich große Flächen besonders effizient, schnell und exakt mit zweikomponentigen PMMA-Systemen versiegeln und abdichten.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_PMMA Brückensanierung\_02.jpg | Ideal für Brückeninstandhaltung: PMMA-Systeme überzeugen durch ihre kurze Aushärtungszeit und hohe Witterungsbeständigkeit.  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_PMMA Brückensanierung\_03.jpg | PMMA-basierte Produkte wie Triflex Bridge Deck Detail oder Triflex Asphalt Repro 3K zeigen besonders an kritischen Punkten ihre Stärke. Sie sind regenfest nach 30 Minuten, überarbeitbar nach ca. 45 Minuten und dauerhaft mechanisch belastbar.  Foto: Triflex |