|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bild** | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Triflex\_ProTruck\_01.jpg | Mehrere Auflieger der Spedition Hofmann aus Biedesheim/Rhein wurden mit dem innovativen Flüssigkunststoff-System Triflex ProTruck beschichtet, um die Sicherheit der Ladung zu erhöhen. **Das Produkt hat eine kurze Aushärtungszeit. Bereits 90 Minuten nach Bearbeitung kann der Auflieger wieder voll belastet werden.**  Foto: Triflex |
|  | Triflex\_ProTruck\_02.jpg | **Dank einer dauerhaften Antirutsch-Beschichtung des Aufliegers mit Flüssigkunststoff, kann auf herkömmliche Rutschmatten verzichtet werden. Hierdurch lassen sich für die Ladungssicherung pro Be- und Entladevorgang bis zu 30 Minuten einsparen.**  Foto: Triflex |
|  |  |  |
|  |  |  |