**Laub, Schnee und Regen im Griff**

**Zambelli Laubschutzsystem Gutter Stark® für eine zuverlässige Dachentwässerung das ganze Jahr**

**Grafenau, 20.08.2025. Dachentwässerungssysteme sind als Wasserauffang- und Wasserleitsysteme permanent der Witterung ausgesetzt. Besonders im Herbst und Winter kann herabfallendes Laub die Dachrinne verstopfen und den Wasserablauf behindern. Dabei sind verstopfte Dachrinnen ein oft unterschätztes Risiko: Regenwasser, das nicht mehr ungehindert abfließen kann, sucht sich seinen Weg – häufig über die Befestigungspunkte des Fallrohres direkt ins Mauerwerk. Die Folge sind Durchfeuchtung, Frostschäden und Glatteisbildung im Bereich des Fallrohrs. Für Handwerksbetriebe und Planer sind daher gerade in den nasskalten Monaten zuverlässige, montagefreundliche und langlebige Schutzlösungen gefragt. Zambelli begegnet diesen Anforderungen mit einer durchdachten Systemlösung: dem****Gutter Stark® Laubschutz.**

Gutter Stark® ist ein hochwertiger Rinnenschutz, der speziell für anspruchsvolle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Das System besteht aus einem fein perforierten Aluminium-Laubschutzgitter mit glatter Oberfläche und integriertem Flex-Seal™ Überlaufstoppband für eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen. Eine robuste Wulstklammer sorgt für sicheren Halt, während ein Stützbügel aus Edelstahl zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit sichert.

**Schnell montiert, dauerhaft sicher**

Die Montage erfolgt werkzeuglos: Das Gitter wird mithilfe der Stützbügel in die Rinne eingelegt und an der Wulst fixiert. Das integrierte Überlaufstoppband gleicht Maßunterschiede aus und verhindert ein Übertreten des Wassers. Die flexible Konstruktion erlaubt den Einbau mit oder ohne Einlaufblech. Gutter Stark® ist in den gängigen Nenngrößen für halbrunde Rinnen (280, 333, 400) sowie für kastenförmige Rinnen (333 und 400) erhältlich. Hergestellt aus robustem Aluminium ist das System mit den meisten marktüblichen Dachrinnen kompatibel – ideal für Neubauten und Sanierungsprojekte. Für Kupfersysteme ist Gutter Stark® in anodisiertem Aluminium erhältlich.

**Wartungsarm dank Selbstreinigung**

Laub und Schmutz, die auf dem Gitter liegen bleiben, werden durch Windbewegung und die glatte Oberfläche auf natürliche Weise entfernt. Auch Schnee stellt kein Problem dar. Das aufliegende Gitter schützt die Rinnensohle vor Eisbildung und sorgt für einen freien Ablauf selbst bei Frost. Die Dachentwässerung bleibt so auch im Winter voll funktionsfähig.

**Geprüfte Leistung – maximale Sicherheit**

Unabhängige Tests bescheinigen Gutter Stark® eine Ablaufleistung von bis zu 755 l/h/m². Selbst bei vollständiger Laubbedeckung sind es noch 63 l/h/m². Ein klarer Beleg für die Leistungsfähigkeit des Systems auch bei Starkregenereignissen. Doch Gutter Stark® schützt nicht nur in der kalten Jahreszeit. Durch die Vermeidung von Wasserstau in der Rinne wird auch in den wärmeren Monaten verhindert, dass sich Mücken im stehenden Wasser niederlassen und dort Brutstätten bilden. Gleichzeitig wird das Regenwasser durch das aufliegende Gitter bereits vorgefiltert. So kann es etwa zur Gartenbewässerung oder als Nutzwasser im Haus eingesetzt werden.

**Für Profis und Bauherren**

Gutter Stark® lässt sich schnell montieren, passt zu allen gängigen Dachrinnen und ist mit anderen Zambelli Dachentwässerungslösungen kombinierbar. Für den Baustoffhandel bietet das System ein starkes Verkaufsargument: Mehr Sicherheit, weniger Wartung und zufriedene Kunden, die langfristig sparen. Zambelli gewährt auf das System eine Garantie von 25 Jahren und setzt damit ein klares Zeichen für Qualität und Vertrauen.

Ca. 3.600 Zeichen

Zum Unternehmen Zambelli Fertigungs GmbH & Co. KG

Der Name Zambelli steht heute für einen Komplettanbieter von hochwertigen Dachentwässerungssystemen. Die Spezialisten verfügen über mehr als 60-jährige Erfahrung und mit ca. 18.000 Einzelkomponenten europaweit über das vielfältigste und umfangreichste Sortiment an Komponenten und Systemen für normgerechte, vollständige Dachentwässerungen. Fürs europäische Ausland fertigt Zambelli perfekt abgestimmte Komplettsysteme in den landesüblichen Größen und Materialien. Die Zambelli Dachentwässerung ist Bestandteil der Zambelli Gruppe mit über 1.200 Mitarbeitenden in vier europäischen Ländern. Zambelli ist ebenso führend in den Bereichen Gebäudehülle, Regalsysteme, Heiztechnik, Caravaning und Industrielle Metallbearbeitung.