|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | Zambelli\_Leichtbau Unterkonstruktion\_01 | Montagefreundlich und durchdacht: Die Zambelli RIB-ROOF Stahl-Leichtbau-Unterkonstruktion schafft eine präzise Gefällebildung und passt sich sämtlichen Bedingungen des vorhandenen Untergrundes an.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  | Zambelli\_Leichtbau Unterkonstruktion\_02 | Die verstellbaren Distanzschuhe und Tragpfettenprofile bilden eine stabile Basis für die Zambelli RIB-ROOF Metalldacheindeckung.  Foto: Zambelli Holding GmbH |
|  |  |  |
|  | Zambelli\_Leichtbau Unterkonstruktion\_03 | Die leichte Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech lässt sich schnell montieren und bietet in Kombination mit dem RIB-ROOF Metalldachsystem Erweiterungsmöglichkeiten beim Dachaufbau durch PV- und Gründachbelegungen.  Foto: Zambelli Holding GmbH |